**关于焊接切割设备耗材招标的相关要求**

1、资质要求：营业执照的经营范围要求涵盖本次所需报价产品，且近3年内有汽车制造或汽车零部件制造行业焊割耗材供应业绩，年供货金额≥10万元。

2、耗材品牌：每个项目可在四个品牌中选一个品牌报价（见附件）,黑狼牌的焊割耗材必须是常州市金球焊割设备有限公司生产的，松源牌焊割耗材必须是任丘松源焊枪制造有限公司生产的，诺斯牌焊割耗材必须是济南诺斯焊接辅具有限公司生产的，沪工之星牌必须是上海沪工焊接集团股份有限公司生产的。

3、耗材材质要求：所有导电嘴材质铬锆铜，所有连杆和枪管总成材质62铜，所有电极割嘴材质紫铜。所有耗材必须与我司现有设备适配。

4、投标样品要求：投标单位应每个品类提供一包独立小包装的样品作为评标用，样品同时作为收货时一致性比对的依据。

5、供货期要求：供货方需备好充足库存，在接到采购方送货通知后三个工作日内到货。

6、发票要求：13%增值税专用发票。

7、付款方式：需方验收入库并收到发票后3个月内支付货款。

8、合同签订：耗材按单价签订合同，按需供货，合同期按一年，双方价格无异议可续签一年。

9、售后要求：供货方需提供完善的售后技术服务，售后响应到现场时间≤4h。

10、焊接切割设备耗材清单（具体以招标文件为准）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **耗材名称** | **规格型号** | **品牌** | **备注** |
|
| 焊枪耗材 | 0.8导电咀 | 0.8\*45 |  | 焊枪耗材可以选 松源、黑狼、诺斯、沪工之星中的某一个品牌，一但选中某个品牌焊枪耗材系列中所有的耗材必须按这个品牌的报价 |
| 1.0导电咀 | 1.0\*45 |
| 连杆 | 200A |
| 鹅径 | 200A |
| 喷咀 | 200A |
| 焊枪 KR200 | 200A 3M |
| 焊枪 KR200 | 200A 5M |
| PT31(40A)等离子割枪 | 割咀 | 40A |  | 等离子耗材可以选 松源、黑狼、诺斯、沪工之星中的某一个品牌，一但选中某个品牌等离子耗材系列中所有的耗材必须按这个品牌的报价 |
| 电极 | 40A |
| 分流环 | 40A |
| 保护罩 | 40A |
| 枪头总成 | 40A |
| 等离子割枪 | 5M |
| 等离子割枪 | 10M |
| 60A等离子割枪 | 割咀 G60 | 60A |  | 等离子耗材可以选 松源、黑狼、诺斯、沪工之星中的某一个品牌，一但选中某个品牌等离子耗材系列中所有的耗材必须按这个品牌的报价 |
| 电极 G60 | 60A |
| 分流环 | 60A |
| 保护罩 | 60A |
| 枪头总成 | 60A |
| 等离子割枪总成 | 10M |
| P80 | 等离子割枪总成 | 10M |  | 等离子耗材可以选 松源、黑狼、诺斯、沪工之星中的某一个品牌，一但选中某个品牌等离子耗材系列中所有的耗材必须按这个品牌的报价 |
| 枪头总成 | 80A |
| 割咀 | 80A |
| 电极 | 80A |
| 保护罩 | 80A |
| 焊咀防堵膏 | 焊咀防堵膏 360 | 200g |  | 品牌质量等不得低于360 |